Решил я собрать полноценную ёлку, мини, с иголочками, что бы всё по феншую было, и я проклял тот день, когда на это решился. (также сделал под окном, нормальное заземление)
Идея выбора ёлки, что бы можно было в последующем наращивать секции + 100% работа на живом примере. 

Разобрал прошлые эксперементальные скрутки, следом выпрямлял ведро этих обрезков...
Вообщем, шпька метр, и латунные фтулочки нарезал. А для веточек, сварка и всякие резьбочки, заготовка.
С большой шпилькой кое как справился, экспрементируя с механизмом набора иголок, и пару раз пределывал, + прицепил к этой шпильке, ежики, еще неразобранные.
На 1.5 кг + - меди помешьше, от прошлой сборки ершиков, а железа, где то также в виже шпилек прибавилось, и при атмосферной наэлектролизованости 0.25V я получил 00.6v
Также появилась пульсация, с падение до 0 v -  но это косяк металической шпильки, она как кандер пашит.
---
Прошлая сборка, при атмосферной наэлектролизованности 1.1v выдавала стабильные 00.8v

Так что результат с недо ёлки, считаю хорошим.
----
И так, откинем этот проклятый феншуй, и меня появиась навязчивая идея нарыть контактную сварку, чтобы продолжить сборку.
-----
Антена: вывод, очень хороший вариаент, по соотношению цены и качества, это нодо лепить полу сферу из колючий провлоки, (контактики?) большое кольцо, и к верхушке уменьшать размер колец.
Ну или шапочку из фольги, с кучей антенок - иголочек, острых кромочек.

Друшлак, или цельная миска, разницы нет.  Друшлак меньше ветровое сопротивление.
Шарообразная форма, с нижних частей приход электронов будет минемальный - цена качесво.
--------

Спрайты уменьшают кпд установок, так как на подлёте электроны горят в свет, это душит установки.  Желательно распределять по площади съёмники, антены.

============
Возможно прокатит металическия мочалка, на преременном витки идукцируют, а это минус.
А вот на постоянном токе, под вопросом - возможно возникновение ковитации, что даст плюс, ну и это малоточка, что так же не знаю насчёт индукции. 




 
